# Montering av krafthuvudet

1. Smörj läpptätningen med Aqua-Sil och sätt in den i huset [1].

2. Smörj O-ringen och läpptätningen med Aqua-Sil och montera på kolven [2].

3. Smörj O-ringen med Aqua-Sil och installera på ändlocket [3].

4. Lägg på lite hydraulolja i husets urborrning.

5. Sätt in kolven i huset och tryck den till botten av husets urborrning.

6. Lägg på Loctite 277 på gängorna i kolvstångsänden och skruva in i kolvstången.

7. Kläm fast kolvstångsänden i ett skruvstycke och dra åt kolvstången till rätt moment med en hylsa och förlängning.

   Modell | Installationsmoment (Nm) | Hylsstorlek
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 tum
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 tum
   TFX18 | 90 | 1-1/8 tum
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Sätt fast ändkåpan i huset.

9. Lägg på Loctite 243 på ändlockets skruvar. Skruva in dem i huset och dra åt till rätt installationsmoment.

   Modell | Insexnyckel (mm) | Moment (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Montera det vridbara grenröret. Se avsnittet Montera det vridbara grenröret.

11. Avfetta gängorna på den fasta pinnen och lägg på Loctite 243 på den invändiga gängan. Skruva samman de 2 delarna av den fasta pinnen och dra åt till rätt installationsmoment.

    Modell | Insexnyckel (mm) | Moment (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Tätning, smörjning och installation; steg 1–3
Kolvstångsinstallation; steg 4–7
Installation av fast pinne; steg 11
Relevant information

- Montera det vridbara grenröret

## Gäller för: