# Betriebsdruck

Alle Systemkomponenten müssen für eine dynamische Druckbelastung von 700 bar (10.000 psi) ausgelegt sein. Werden nicht von Atlas Copco stammende Pumpen und Schläuche verwendet, stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung für den Betrieb mit Schraubenschlüsseln von Atlas Copco geeignet ist.

Pumpen-Betriebsdruck:

- Maximaler Vorschubdruck: 700 bar (10.000 psi)

- Maximaler Einzugsdruck: 120 bar (1.740 psi)

## Gilt für: