# ラチェットリンクの組み立て

1. トップスペーサー、反力スペーサー、反力爪ピンをねじでサイドプレートに取り付けます。Loctite 243 をねじに塗布し、所定の位置でトルクをかけます。

   型式 | 小ねじ六角ドライブ | 大ねじ六角ドライブ
   --- | --- | ---
   サイズ | トルク（Nm） | サイズ | トルク（Nm）
   TL02 | 1/8　インチ | 6 | 5/32 インチ | 12
   TL04 | 5/32 インチ | 12 | 3/16　インチ | 16
   TL08 | 3/16　インチ | 16 | 7/32 インチ | 20
   TL14 | 7/32 インチ | 25 | 5/16　インチ | 35
   TL18 | 7/32 インチ | 40 | 5/16　インチ | 50
   TL30 | 5/16　インチ | 45 | 3/8　インチ | 55

2. サイドプレートと反力爪ピンを　Molykote 1000　で潤滑します。次に、シュラウドと反力爪をスペーサーとスプリングで組み立てます。

3. シュラウドねじに　Loctite 243　を塗布して、反力スペーサーにねじ込んで締め付けます。

4. ドライブプレートとラチェットのベアリング周りを　Molykote 1000　で潤滑します。次に、サイドプレートに取り付けます。

5. ラチェットをドライブプレートに通してサイドプレートに挿入します。

6. スプリングピン [2×] をドライブプレートに挿入します。

7. ドライブの爪 [2×]、スプリング、スプリングガイドを組み立てます。

8. ドライブピンとスプリングを取り付けます。

9. 2 つ目のドライブプレートの両側を　Molykote 1000　で潤滑します。穴をスプリングピンに合わせて配置し、スプリングピンを叩いて所定の位置まで押し込みます。ドライブ爪の穴が揃っていることを確認してください。

   ドライブプレート間の隙間が平行かつ等間隔で、ドライブの爪が正しく機能するようにスプリングがピンに引っかかっていることを確認してください。

10. ラチェットを回転させ、ドライブの爪と反力爪が期待どおりに動くことを確認します。

    ドライブの爪両方がラチェットの歯の上に持ち上げられ、カチッと音がして元の位置に戻ります。ドライブの爪が動かなくなった場合は、ドライブプレート間の隙間が正しいことを確認してください。

11. サイドプレートの穴とサイドプレート内側の面に潤滑剤を塗布します。サイドプレートをラチェットの上に置き、ねじ穴を揃えます。前回と同様に　Loctite 243 をねじに塗布し、所定の位置でトルクをかけます。

12. 抜け止めピンを両方のサイドプレートに差し込みます。ピンの切り欠きをねじ穴に合わせて配置し、摩擦接合用座金とねじを取り付けます。ねじのトルクを調整して、ピンに対する摩擦が正しくなるようにします。

ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3
ステップ 4 と 5
ステップ 6
ステップ 7
ステップ 8
ステップ 9
ステップ 10
ステップ 11
ステップ 12

## 適用対象：