# Trycktestning

1. Anslut skruvdragaren till pumpen.

2. Tryck och släpp frammatningsknappen [1] för att starta pumpen. Vänta 10 sekunder och titta efter tecken på oljeläckor.

3. Tryck och håll in frammatningsknappen och trycksätt verktyget till 690 bar (10 000 psi). Håll under 10 sekunder och titta efter tecken på oljeläckor.

4. Släpp knappen och trycksätt igen 3 gånger. Titta efter tecken på oljeläckor varje gång.

## Gäller för: