# Pressione di esercizio

Tutti i componenti del sistema devono usare una pressione dinamica nominale di 700 bar (10.000 psi). Se si utilizzano pompe e tubi flessibili non Atlas Copco, verificare che l'attrezzatura sia adatta all'uso con le chiavi Atlas Copco.

Pressione di esercizio della pompa:

- Pressione massima di avanzamento: 700 bar (10.000 psi)

- Pressione massima di ritrazione: 120 bar (1.740 psi)

## Applicabile a: