1. Torcflex Low Profile Tool
2. Installation
3. Instructions d’installation

# Instructions d’installation

- Installer la cassette à cliquet TL
- Installer la cassette à cliquet RL
- Installation de la poignée de maintien
- Relâcher la pression
- Raccordement au circuit - Raccord coaxial
- Raccorder le flexible à la pompe
- Raccorder le flexible à la clé
- Retirer le flexible de la pompe
- Retirer le flexible de la clé
- Raccordement au circuit - Raccord à vis

## S’applique à :