# Расшифровка кода ATEX

Код ATEX:
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135°C Db -20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Описание | Значение | Расшифровка
--- | --- | ---
Группа оборудования | II | Оборудование для работы на поверхности
Категория оборудования Группа II | 2 | Высокая степень защиты зона 1 (газ) зона 2 (газ) зона 21 (пыль) зона 22 (пыль)
Атмосфера | G | Атмосфера, содержащая газ, пары или туман
D | Атмосфера, содержащая пыль
Проектирование с учетом безопасности | h | Механическое изделие
Газовая группа | IIC | Водород / ацетилен
IIB | Этилен
Пылевая группа | IIIC | Поверхностная горючая пыль
Макс. температура поверхности в газовой атмосфере |  | T1 = 450 °C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135 °C T5 = 100°C T6 = 85°C
Макс. температура поверхности в пылевой атмосфере |  | Примеры значений температуры: T85 °C T100 °C T135 °C T200 °C T240 °C

## Относится к: