1. Torcflex Low Profile Tool
2. Installazione
3. Istruzioni di installazione

# Istruzioni di installazione

- Installazione del giunto a cricchetto TL
- Installazione del collegamento a cricchetto RL
- Installazione della maniglia di supporto
- Allentare la pressione
- Collegamento del sistema. Raccordo coassiale
- Collegamento del tubo alla pompa
- Collegamento del tubo flessibile alla chiave
- Scollegare il tubo dalla pompa
- Scollegamento del tubo flessibile dalla chiave
- Collegamento del sistema. Raccordo a vite

## Applicabile a: