# Montage des schwenkbaren Verteilers

Der Torcflex-Schlüssel kann mit einem schwenkbaren Verteiler in zwei Ausführungen ausgestattet werden. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen für den Austausch oder Wechsel des Verteilers, falls erforderlich.

Verwenden Sie Loctite 243 als Sicherungslack, um ein Lösen bei der Montage zu vermeiden.

Modell | Sechskantschlüssel (mm) | Drehmoment (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Installation eines co-axialen schwenkbaren Verteilers

## Installation eines schwenkbaren Verteilers mit doppelter Leitung

## Gilt für: