# Åtdragning

1. Sätt verktyget på det fästelement som ska dras åt. Tryck verktyget mot reaktionsytan tills mothållsarmen går emot en lämplig reaktionspunkt.

   - Mothållsstrukturen måste vara tillräckligt stabil för att motstå reaktionskraften från hydraulverktyget.

   - Undvik avsmalnande ytor eftersom mothållsarmen kan glida, orsaka ojämn belastning och instabilitet.

   - Använd inte lösa distanser för att skapa någon mothållsstruktur. Kontakta Atlas Copco för råd om standardmothållsarmen inte är lämplig.

2. Tryck och släpp frammatningsknappen [1] på fjärrkontrollen för att starta pumpen.

3. Stötta upp verktyget med stödhandtaget och kontrollera följande:

   - Spärrnyckeln är helt inkopplad och fästelementet dras åt.

   - Mothållsarmen ligger an fast mot reaktionsstrukturen.

   - Slangen och kopplingen kan röra sig fritt utan att slå emot omgivande strukturer.

   Observera att när verktyget dras tillbaka måste du stötta upp verktygets vikt, i synnerhet vid uppgifter där verktyget är riktat uppåt. Om verktyget inte stöttas upp kan det falla ned.

4. Tryck och håll in frammatningsknappen [1] så att tappen roterar.

   När kolven når kolvslagets ände händer följande:

   - Mothållsspärren klickar.

   - Spärrnyckeln slutar vridas.

   - Trycket byggs upp till det inställda trycket.

     Detta betyder inte att skruven har dragits åt korrekt, utan visar endast att verktyget står vid full slaglängd.

5. När verktyget når full slaglängd ska du stötta upp verktyget och släppa frammatningsknappen [1] på fjärrkontrollen. Verktyget dras tillbaka automatiskt. När verktyget är helt tillbakadraget klickar spärren.

6. Verktyget är nu redo att användas igen. Upprepa steg 3–5 tills trycket byggs upp direkt till målvärdet och ingen rörelse kan ses hos fästelementet. Skruvdragaren har stannat och fästelementet är korrekt åtdraget.

7. När verktyget har stannat trycker du på frammatningsknappen [1] en gång till för att kontrollera att fästelementet inte rör sig. Om det inte rör sig är åtdragningsprocessen klar.

8. Verktyget kan eventuellt låsa sig själv vid fästelementet. Ta bort verktyget så här:

   1. Tryck och håll in frammatningsknappen [1].

   2. När trycket når målvärdet trycker du spärreglagen för hand för att lossa spärren från spärrhaken.

   3. Stötta upp verktygets vikt innan du släpper frammatningsknappen på fjärrkontrollen.

   4. Ta bort verktyget från fästelementet.

   Flytta spärrarmarna för hand. Använd inte verktyg för att flytta spärrarmarna.

9. Tryck på stoppknappen [0] på fjärrkontrollen för att stoppa pumpen.

Åtdragning
Tryck på spärrarmen för hand om verktyget är låst på tillämpningen.

## Gäller för: