# トラブルシューティング

徴候 | 考えられる原因 | 必要なアクション：
--- | --- | ---
レンチが前進しない。 | カップリングが完全に接続されていないか、欠陥があります。 レンチピストンシールまたはスイベルマニホールドシールに欠陥があります。 ポンプソレノイドに欠陥があります。 | カップリングを締めるか交換します。 シールを交換します。 ポンプソレノイドを交換します。ポンプの製品説明書を参照してください。
レンチが後退しない。 | 上記を参照してください。 ドライブピンの損傷。 爪ばねの損傷。 ラチェットまたはドライブの爪の損傷。 | 上記を参照してください。 ドライブピンを交換します。 爪スプリングを交換します。 損傷したコンポーネントを交換します。
レンチが前進しないものの、ゲージに圧力が表示されている。 | カップリングが完全に接続されていないか、欠陥があります。 ポンプソレノイドに欠陥があります。 | カップリングを締めるか交換します。 ポンプソレノイドを交換します。ポンプの製品説明書を参照してください。
レンチが逆に動作する（ねじ接続カップリングのみ）。 | レンチ、ポンプ、またはホースのいずれかのカップリングが逆になっています。 システムで偶数のホースが使用されているため、作動油の流れの方向が逆になっています。 | カップリングの向きを修正してください。「システムの接続　-　ねじ式接続カップリング」のセクションを参照してください。 システム内のホースの数を奇数に変更して、作動油の流れの方向を修正します。
レンチ圧が上がらない。 | レンチピストンシールまたはスイベルマニホールドシールに欠陥があります。 ポンプ圧力調整弁に欠陥があります。 延長ケーブルを使用しているため、ポンプ電圧が低すぎます。 ポンプの空気圧または空気流量が低すぎます。 給気に過剰な水分や汚れが混ざっているため、フィルターレギュレータルブリケーター（FRL）が制限されています。 ポンプのオイルレベルが低いか、フィルターが詰まっています。 | シールを交換します。 レギュレーターバルブを交換します。ポンプの製品説明書を参照してください。 延長ケーブルを短くするか、配線部分を増やしてください。ポンプの製品説明書を参照してください。 要件については、ポンプの製品説明書を参照してください。 FRL を修理または交換します。ポンプの製品説明書を参照してください。 オイルタンクを充填するか、フィルターを清掃してください。ポンプの製品説明書を参照してください。
レンチの動作が遅い。 | カップリングが完全に接続されていないか、欠陥があります。 油圧式または空圧式（エアポンプ）ホースに制限があります。 ポンプの電圧、空気圧、または空気流量が低すぎます。 給気に過剰な水分や汚れが混ざっているため、フィルターレギュレータルブリケーター（FRL）が制限されています。 ポンプのオイルレベルが低いか、フィルターが詰まっています。 レンチまたは同軸カップリングに内部漏れがあります。 ポンプに内部漏れがあります。 | カップリングを締めるか交換します。 ホースを交換してください。 要件については、ポンプの製品説明書を参照してください。 FRL を修理または交換します。ポンプの製品説明書を参照してください。 オイルタンクを充填するか、フィルターを清掃してください。ポンプの製品説明書を参照してください。 シールを交換します。 トラブルシューティングについては、ポンプの製品説明書を参照してください。
トラブルシューティングについては、ポンプの製品説明書を参照してください。 | 反力爪の噛み合いが、目標トルクに達したのと同時に起こりました。 反力ポイントが固定されない。 | 目標トルクまで再加圧し、圧力を保持します。反力爪レバーを押したままにして、圧力を解放します。 固定される反力ポイントに変更してください。
ラチェットが連続してストロークしていない。 | ラチェット、ドライブの爪、またはドライブの爪のスプリングが破損しています。 ドライブピンのスプリング不良。 ドライブピンの損傷。 | 損傷したコンポーネントを交換します。 スプリングを交換します。 ドライブピンを交換します。
前進ストローク中にラチェットがジャンプする。 | ラチェット、ドライブの爪、またはドライブの爪のスプリングが破損しています。 | 損傷したコンポーネントを交換します。
圧力計の読み取り値が出ないものの、レンチは動作している。 | 圧力計が故障しています。 | 圧力計を交換してください。
ホースをレンチやポンプに接続するのが難しい。 | ホース内に圧力が保持されています。 カップリングが破損しています。 | ホース内の圧力を排出します。 カップリングを交換してください。
シュラウドからオイルが漏れている。 | ロッドシールが破損しています。 内部のピストンシールが破損しています。 | ロッドシールを交換します。 ピストンシールを交換します。
スイベルカップリングまたは同軸カップリングが高温になっている。 | シールが磨耗または損傷しています。 | シールを交換します。
カップリングを外すと、オイルが漏れる。 | カップリングが固着している場合、汚染の可能性があります。 カップリングが破損しています。 | 再度接続して外します。カップリングを清掃し、破片がないか調べます。 カップリングを交換してください。

関連情報

- システムの接続　-　ねじ式接続カップリング

## 適用対象：