# Conectar la manguera a la llave

1. Apoye el colector de bloque de la unión giratoria en el lado opuesto al acoplamiento (1). Coloque el acoplamiento de manguera alineado con el racor de la llave (2).

2. Empuje firmemente el racor de llave contra el acoplamiento de manguera. Se escucha un clic cuando se ha realizado la conexión.

   No es necesario retraer el collar moleteado en el acoplamiento de la manguera durante la conexión.

3. Estire de la manguera (3) para comprobar que la conexión es correcta.

## Aplicable a: