# Сборка силовой головки

1. Нанесите на манжету Aqua-Sil и вставьте в корпус [1].

2. Нанесите на уплотнительное кольцо и манжету Aqua-Sil и установите их на поршень [2].

3. Нанесите на уплотнительное кольцо Aqua-Sil и поместите его на торцевую крышку [3].

4. Нанесите небольшое количество гидравлического масла на отверстие корпуса.

5. Вставьте поршень в корпус и протолкните его до конца отверстия корпуса.

6. Нанесите Loctite 277 на резьбу на конце штока поршня и ввинтите его в шток поршня.

7. Зажмите конец поршневого штока в тисках и затяните поршневой шток с помощью головки и удлинителя.

   Модель | Установочный момент (Нм) | Размер головки
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 дюйма
   TFX04 | 40 | 19 мм
   TFX08 | 45 | 24 мм
   TFX14 | 80 | 1–1/8"
   TFX18 | 90 | 1–1/8"
   TFX30 | 100 | 38 мм

8. Вставьте торцевую крышку в корпус.

9. Нанесите Loctite 243 на винты торцевой крышки. Вкрутите их в корпус и затяните до соответствующего установочного момента.

   Модель | Шестигранный ключ (мм) | Момент затяжки (Нм)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Вставьте поворотный коллектор. См. раздел Сбор поворотного коллектора.

11. Удалите смазку с резьбы на неподвижном штифте и нанесите Loctite 243 на внутреннюю резьбу. Свинтите 2 части неподвижного штифта и затяните с правильным установочным моментом.

    Модель | Шестигранный ключ (мм) | Момент (мм)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Смазка и установка уплотнителя; шаги 1-3
Установка поршневого штока; шаги 4-7
Установка неподвижного штифта; шаг 11
Требуемая информация

- Сбор поворотного коллектора

## Относится к: