# Lossning

Om fästelementen är rostiga eller har utsatts för hög temperatur under drift kan lossningsmomentet vara mer än dubbelt så högt som åtdragningsmomentet. Använd ett större verktyg för lossning än för åtdragning. För att underlätta lossningen ska du ta bort all ytrost med en stålborste och lägga på släppmedelsolja på muttern, skruven och ytan. Låt oljan dränka in och penetrera under tillräcklig tid innan du försöker lossa fästelementet.

När du lossar fästelementen kan ett energislag uppstå plötsligt när fästelementet frigörs. Detta kan orsaka en oväntad stötkraft på verktyget. Skydda drivningens komponenter och överskrid inte 90 % av maximitrycket under lossningen. Om 90 % inte lossar fästelementet ska du använda ett större verktyg om detta är möjligt.

Slå aldrig på en skruvdragare eller hylsa med någon hammare vid lossningen.

1. Ställ in tryckets målvärde på 620 bar (9 000 psi).

2. Sätt verktyget på det fästelement som ska lossas. Tryck verktyget mot reaktionsytan tills mothållsarmen går emot en lämplig reaktionspunkt.

   - Mothållsstrukturen måste vara tillräckligt stabil för att motstå reaktionskraften från hydraulverktyget.

   - Undvik avsmalnande ytor eftersom mothållsarmen kan glida, orsaka ojämn belastning och instabilitet.

   - Använd inte lösa distanser för att skapa någon mothållsstruktur. Kontakta Atlas Copco för råd om standardmothållsarmen inte är lämplig.

3. Tryck och släpp frammatningsknappen [1] för att starta pumpen.

4. Stötta upp verktyget med stödhandtaget och kontrollera följande:

   - Spärrnyckeln är helt inkopplad och fästelementet lossas.

   - Mothållsarmen ligger an fast mot reaktionsstrukturen.

   - Slangen och kopplingarna rör sig fritt utan att slå emot omgivande strukturer.

   Observera att när verktyget dras tillbaka måste du stötta upp verktygets vikt, i synnerhet vid uppgifter där verktyget är riktat uppåt. Om verktyget inte stöttas upp kan det falla ned.

5. Tryck och håll in frammatningsknappen [1] så att tappen roterar.

   Trycket kommer att byggas upp tills brottmomentet uppnås, varefter trycket faller i och med att tappen roterar och fästelementet lossnar.

   När kolven når kolvslagets ände händer följande:

   - Mothållsspärren klickar.

   - Spärrnyckeln slutar vridas.

   - Trycket byggs upp till det inställda målvärdet.

     Detta betyder inte att skruven har lossats helt, utan visar endast att verktyget står vid full slaglängd.

6. När verktyget når full slaglängd ska du stötta upp verktyget och släppa frammatningsknappen [1] på fjärrkontrollen. Verktyget dras tillbaka automatiskt. När verktyget är helt tillbakadraget kommer spärren att klicka.

7. Verktyget är nu redo att användas igen. Upprepa steg 4–6 tills fästelementet har lossats helt.

8. Tryck på stoppknappen [0] på fjärrkontrollen för att stoppa pumpen.

Lossning

## Gäller för: