# 设置目标扭矩

设置扳手并连接到泵之后，必须设置目标扭矩输出。要设置扭矩输出，必须调整泵的压力输出值。

1. 查看工具的校准数据表或扭矩/压力转换表，以确定将提供正确扭矩的压力。

2. 拧松压力调节阀上的锁紧螺母，然后拧松指旋螺钉，直到其能够自由转动。请勿移除指旋螺钉。

3. 将泵连接至合适的电源。

4. 在扳手可以自由移动的情况下，也就是没有套在紧固件上的情况下，按下并松开手持式遥控操控器上的前进按钮 [1]，启动泵。

5. 按住前进按钮 [1]。

   扳手活塞前进到全行程，压力逐渐增大。

6. 监测压力表上显示的压力。继续按住前进按钮 [1]，拧紧或拧松指旋螺钉，直到压力表达到目标值。

7. 松开前进按钮 [1]。

   扳手活塞缩回。

8. 再次按住前进按钮 [1]。确保获得目标值，然后松开前进按钮 [1]。

9. 将指旋螺钉保持在位，用锁紧螺母锁定阀门。

10. 锁定阀门后，再次按住前进按钮 [1]，确保仍获得目标值。必要时进行调节。

    系统现已准备就绪，可供使用。

A | 滚花锁紧螺母 | B | T 形手柄

1 | 前进按钮 | 0 | 停止按钮

## 适用于：