# 래칫 링크 분해하기

1. 나사를 사용하여 상단 스페이서, 리액션 스페이서 및 리액션 폴 핀을 측면판에 부착합니다. Loctite 243을 나사에 도포하고 제자리에 토크를 가합니다.

   모델 | 소형 나사 육각 드라이브 | 대형 나사 육각 드라이브
   --- | --- | ---
   크기 | 토크(Nm) | 크기 | 토크(Nm)
   TL02 | 1/8 in. | 6 | 5/32 in. | 12
   TL04 | 5/32 in. | 12 | 3/16 in. | 16
   TL08 | 3/16 in. | 16 | 7/32 in. | 20
   TL14 | 7/32 in. | 25 | 5/16 in. | 35
   TL18 | 7/32 in. | 40 | 5/16 in. | 50
   TL30 | 5/16 in. | 45 | 3/8 in. | 55

2. 측면판 및 리액션 폴 핀을 Molykote 1000으로 윤활 처리해 주세요. 그런 다음 슈라우드와 리액션 폴을 스페이서와 스프링에 조립하세요.

3. Loctite 243을 슈라우드 나사에 도포하고 리액션 스페이서에 슈라우드 나사를 조입니다.

4. Molykote 1000로 드라이브 플레이트와 레칫의 베어링 직경을 윤활합니다. 측면판에 설치합니다.

5. 래칫을 드라이브 플레이트를 통과하여 측면판에 끼웁니다.

6. 스프링 핀[2×]을 드라이브 플레이트에 삽입합니다.

7. 드라이브 폴 [2×], 스프링 및 스프링 가이드를 조립합니다.

8. 드라이브 핀과 스프링을 설치합니다.

9. Molykote 1000으로 두 번째 드라이브 플레이트의 양 측면을 윤활합니다. 스프링 핀과 일직선이 되도록 구멍을 배치한 다음 스프링 핀을 제자리로 가볍게 두드립니다. 드라이브 폴 구멍이 꼭 일직선이 되도록 해 주세요.

   드라이브 플레이트 사이의 간격이 평행을 이루고 균일한지, 드라이브 폴이 올바르게 작동할 수 있도록 스프링이 핀 위에 걸려있는지 꼭 확인해 주세요.

10. 드라이브 폴이 예상대로 작동하는지 테스트하십시오. 래칫을 잡고 드라이브 플레이트를 눌러주세요.

    드라이브 폴이 모두 래칫 톱니 위로 들어올려져 제자리에서 다시 딸깍 소리가 나야 합니다. 드라이브 폴이 고착된 경우 드라이브 플레이트 사이의 간격이 올바른지 꼭 확인해 주세요.

11. 보어와 측면 판의 안쪽 면에 Molykote 1000을 바릅니다. 측면판을 래칫 위에 놓고 나사 구멍을 일직선으로 놓습니다. Loctite 243을 나사에 도포하고 이전과 같이 제자리에 토크를 가합니다.

12. 양쪽 측면판을 통해 고정 핀을 삽입합니다. 핀 컷아웃을 나사 구멍에 맞춰 놓은 다음 마찰 와셔와 나사를 설치합니다. 나사의 토크를 조정하여 핀에 대해 적합한 마찰이 형성되도록 해야 합니다.

1단계
2단계
3단계
4단계 및 5단계
6단계
7단계
8단계
9단계
10단계
11단계
12단계

## 적용 대상: