# Remplissage d’huile

1. Raccordez la clé à une pompe avec un flexible.

2. Appuyez sur le bouton Avance [1] et relâchez-le pour démarrer la pompe.

   Le côté Rétractation du vérin hydraulique est automatiquement rempli et pousse le piston en position de départ. L'air du côté Avance du piston sera expulsé dans le flexible.

3. Appuyez sur le bouton Stop [0] pour arrêter la pompe. Appuyez ensuite sur le bouton du distributeur pivotant pour dépressuriser la conduite de rétractation.

4. Déconnectez le flexible et purgez l'air du flexible, comme suit :

   - Pour les flexibles coaxiaux : Avec la clé déconnectée, démarrez la pompe et arrêtez-la à nouveau après 10 secondes. L'huile circulera ainsi entre les conduites Avance et Rétractation et purgera l'air du flexible.

   - Pour les flexibles à vis à raccorder : vissez les extrémités libres des flexibles ensemble pour former une boucle. Démarrez la pompe et arrêtez-la à nouveau après 10 secondes. L'huile circulera ainsi entre les conduites Avance et Rétractation et purgera l'air du flexible.

5. Reconnectez le flexible à la clé.

6. Avancez et rétractez le piston 10 fois.

7. Arrêtez la pompe.

8. Déconnectez le flexible et répétez la procédure de purge d'air.

## S’applique à :