# Arbetstryck

Alla systemkomponenter måste ha ett dynamiskt märktryck på 700 bar (10 000 psi). Om pumpar och slangar från andra tillverkare än Atlas Copco används måste du kontrollera att utrustningen lämpar sig för användning med Atlas Copco skruvdragare.

Pumpens arbetstryck:

- Maximalt frammatningstryck: 700 bar (10 000 psi)

- Maximalt tillbakadragningstryck: 120 bar (1 740 psi)

## Gäller för: