# Démonter l'unité motrice

1. Desserrez les boulons de fixation du raccord pivotant.

2. Déposez le raccord pivotant.

3. Placez les orifices à huile au-dessus d'un récipient approprié.

4. Tirez sur la tige du piston jusqu'à ce qu'elle se bloque.

5. Repoussez la tige du piston.

   L'huile de l'outil s'écoule par les orifices.

6. Retirez les vis du couvercle et déposez le couvercle.

7. Tirez sur la tige du piston jusqu'à ce qu'elle se bloque. Serrez l'extrémité de la tige du piston dans un étau.

8. Desserrez l'extrémité de la tige du piston avec une douille et une barre d'extension. Dévissez l'extrémité de la tige du piston.

9. Retirez le piston de l'alésage du carter.

Étapes 1 et 2
Étapes 3 à 5

## S’applique à :