# Requisitos de instalación general

Para operar las llaves Torcflex, conecte la llave a una unidad de alimentación hidráulica con una manguera hidráulica. Para una eficiencia y precisión máximas, utilice las bombas y mangueras para llave dinamométrica Atlas Copco. Si no se utilizan las bombas y mangueras Atlas Copco, asegúrese de lo siguiente antes de conectar llaves Torcflex:

- Requisitos del sistema:

  - Todos los componentes del sistema deben tener una presión dinámica nominal de 700 bares (10 000 psi).

- Requisitos de la bomba:

  - Presión de avance máxima: 700 bares (10 000 psi)

  - Presión de retracción máxima: 120 bares (1740 psi)

  - La válvula de control direccional con control remoto para operar el cilindro de doble efecto; la presión se debe liberar al cambiar entre Avanzar y Retraer.

  - Por seguridad, el control remoto se debe configurar para retraer la herramienta automáticamente si se libera el botón.

  - Válvula de descarga de presión ajustable.

  - Manómetro calibrado (Precisión de Clase 1).

  - Para sistemas de acoplamiento roscados, asegúrese de que el acoplamiento Avanzar es macho y el acoplamiento Retraer es hembra. Para más información, consulte el apartado Conectar el sistema - Acoplamiento roscado.

  - Las llaves Torcflex equipadas con acoplamientos roscados utilizan acoplamientos CEJN 232 con roscas ¼ NPT. Antes de utilizar acoplamientos de marca alternativa en el sistema, compruebe la compatibilidad. Para más información, consulte el apartado Conectar el sistema - Acoplamiento roscado.

- Requisitos de manguera hidráulica:

  - Línea Avanzar: acoplamiento hembra a hembra.

  - Línea Retraer: racor macho a macho.

Antes de conectar el sistema, realice lo siguiente:

- En las bombas eléctricas, asegúrese de que el suministro eléctrico es el adecuado para la bomba y minimice la longitud de los cables alargadores.

- En las bombas neumáticas, asegúrese de que el suministro de aire es el adecuado para la bomba y minimice la longitud de las líneas de aire.

- Busque cualquier signo de daños en los cables de alimentación y de la consola remota antes de conectar los cables del suministro eléctrico.

- Busque cualquier signo de daños en las mangueras hidráulicas y los acoplamientos antes de conectar las mangueras al sistema.

- Verifique el nivel de aceite y llénelo si fuera necesario.

- Asegúrese de que el manómetro esté calibración.

- Asegúrese de que las bocas de impacto tienen el tamaño correcto para la aplicación.

- Asegúrese de que las bocas de impacto no presentan daños.

- Seleccione una llave basada en el par objetivo para la aplicación.

  Para prolongar la vida útil de la llave, no opere la herramienta por encima del 80 % de la capacidad durante periodos prolongados. Como con cualquier máquina, operarla de manera continuada a capacidad máxima reducirá su vida útil. También requerirá mantenimiento y sustitución de piezas desgastadas más a menudo.

- Para aplicaciones donde la tuerca trasera pueda rotar, asegúrese de tener disponible una llave auxiliar adecuada.

Información relevante

- Conectar el sistema - Acoplamiento roscado

## Aplicable a: