# Montage des Antriebskopfs

1. Schmieren Sie die Lippendichtung mit Aqua-Sil und setzen Sie sie in das Gehäuse ein [1].

2. Schmieren Sie den O-Ring und die Lippendichtung mit Aqua-Sil und installieren Sie diese am Kolben [2].

3. Schmieren Sie den O-Ring mit Aqua-Sil und installieren Sie diesen am Endverschluss [3].

4. Tragen Sie eine geringe Menge Hydrauliköl auf die Bohrung am Gehäuse auf.

5. Schieben Sie den Kolben in das Gehäuse und drücken Sie ihn bis zum Ende der Bohrung am Gehäuse.

6. Tragen Sie Loctite 277 auf alle Gewinde am Endstück der Kolbenstange auf und schrauben Sie dieses auf die Kolbenstange auf.

7. Spannen Sie das Endstück der Kolbenstange in einen Schraubstock ein und ziehen Sie die Kolbenstange mithilfe eines Steckschlüssels und einer Verlängerung an.

   Modell | Installationsdrehmoment (Nm) | Steckschlüsselgröße
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 Zoll
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 Zoll
   TFX18 | 90 | 1-1/8 Zoll
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Setzen Sie den Endverschluss in das Gehäuse ein.

9. Tragen Sie Loctite 243 auf die Endverschlussschrauben auf; schrauben Sie diese in das Gehäuse ein und ziehen Sie sie mit dem korrekten Installationsdrehmoment fest.

   Modell | Sechskantschlüssel (mm) | Drehmoment (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Installieren Sie den schwenkbaren Verteiler. Siehe Abschnitt Montage des schwenkbaren Verteilers.

11. Entfetten Sie die Gewinde am Befestigungsstift und tragen Sie Loctite 243 auf das Innengewinde auf. Schrauben Sie die beiden Teile des Befestigungsstifts zusammen und ziehen Sie sie mit dem korrekten Installationsdrehmoment fest.

    Modell | Sechskantschlüssel (mm) | Drehmoment (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Schmieren und Installation von Dichtungen; Schritte 1-3
Installation der Kolbenstange; Schritte 4-7
Installation des Befestigungsstifts; Schritt 11
Relevante Informationen

- Montage des schwenkbaren Verteilers

## Gilt für: