# ATEX

只有经过正确认证并标有 ATEX 标志的工具和设备才能用于潜在爆炸区域。

使用前，操作员必须阅读并理解所有操作说明！

此（附加）信息和指南必须与所有 Torcflex 液压扭矩扳手附带的标准产品和安全说明一起使用。

ATEX 区域操作：在潜在爆炸性环境中工作时，应格外小心。需要特别考虑 Torcflex 系列工具的拧紧应用和使用，操作员必须在潜在爆炸（ATEX 分区）环境中使用任何 Torcflex 液压扭矩扳手之前进行风险评估。

操作员有责任维护工具，以确保其在 ATEX 额定区域内安全工作。不遵守维护建议将增加机械故障的可能性，从而增加产生机械火花的机会。

若扳手任何显示故障迹象，在调查原因之前，应将其撤离 ATEX 区域。请勿尝试在 ATEX 区域维修扳手。

若扳手显示故障迹象，在调查原因之前，应将其撤离 ATEX 区域。 如果扳手掉落，在检查是否损坏之前，将其从 ATEX 区域移除。再次使用前，进行压力测试和功能测试。

## Torcflex 扳手检查

在 ATEX 区域使用工具前，检查 Torcflex 扳手的一般状况。应特别注意驱动组件，即方形或六角驱动头、棘轮和驱动棘爪。必须更换任何状况不佳或使用过的部件。重新组装期间，确保按照维护说明正确润滑部件。

## 系统和操作注意事项

- 当与其他 ATEX 声明或认证的组件（例如软管和液压泵）连接时，仅在 ATEX 区域使用 Torcflex 扭矩扳手。

- 通过扭矩扳手系统确认电气连续性。为防止任何静电积聚，适当地将系统/泵接地/电气接地。

- 在选择反作用力点以及放置和支撑液压扭矩扳手时，应格外小心。

- 确保使用的附件和套筒处于良好的操作状态，并适合在潜在爆炸性环境中使用。

## 适用于：