# Установка опорной рукоятки

Убедитесь, что рукоятка имеет правильный размер болта, прежде чем устанавливать рукоятку на ключ. Доступны два размера винтов опорной рукоятки; выберите правильный размер болта из списка.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/08.05.2010 / TFX04/08 = M8

Ключ поддерживает установку опорной рукоятки в трех различных положениях.

Боковые положения, слева или справа:

Переднее положение:

Боковое положение силовой головки, слева или справа:

## Подготовка рукоятки к установке

1. Вставьте болт через рукоятку.

2. Затяните болт с помощью винта-барашка.

3. Убедитесь, что болт свободно двигается по оси, чтобы обеспечить установку.

## Установка рукоятки на ключ

1. Вставьте шпонки в основании рукоятки через отверстия на ключе.

2. Удерживайте рукоятку и затяните болт на ключе с помощью винта-барашка до упора.

## Регулировка положения рукоятки

Чтобы изменить положение рукоятки, не требуется ослаблять болт.

Опорную рукоятку можно поворачивать в 12 положений с шагом в 30 градусов:

1. Потяните и удерживайте установочный штифт.

2. Поворачивайте рукоятку до нужного положения, затем отпустите штифт и заблокируйте.

## Относится к: