# Prehľad kľúča s nízkym profilom

Kľúč s nízkym profilom Torcflex (TFX) je profesionálny hydraulický elektrický nástroj, ktorý je dimenzovaný na vyvíjanie uťahovacieho momentu na priemyselné upevňovacie prvky pre správne uťahovanie alebo uvoľnenie priemyselných skrutkových spojov. Nástroj používa dvojčinný hydraulický valec na prenos lineárnej sily na rotačný moment prostredníctvom račňového mechanizmu. Moment sa reguluje úpravou tlaku vyvinutého na hydraulický valec.

Nástroj obsahuje nasledujúce hlavné komponenty:

A | Otočné zberné potrubie | Otočné zberné potrubie s hydraulickými spojkami na pripojenie k vhodnému hydraulickému napájaniu.
B | Kazeta (Ratched link) | Kazeta, ktorá poskytuje šesťhranné upínadlo. Atlas Copco poskytuje niekoľko voliteľných kaziet pre každý model s hnacou hlavou, aby sa dala zmeniť veľkosť šesťhranu.
C | Šesťhranné upínadlo | Šesťhranné upínadlo je funkčný diel na aplikáciu uťahovacieho momentu pre kazetu.
D | Pridržiavací kolík | Pridržiavací kolík na spojenie hnacej hlavy s kazetou.
E | Reakčné rameno | Pevné reakčné rameno, ktoré pohlcuje reakčnú silu generovanú počas prevádzky nástroja.
F | Hnacia hlava (Powerhead) | Hnacia hlava, ktorá je hydraulickým prvkom nástroja.

## Vzťahuje sa na: