# Lågprofildragare – Översikt

Lågprofildragaren Torcflex (TFX) är ett professionellt hydraulverktyg som är konstruerat för att utöva moment på industriella fästelement och se till att åtdragning eller lossning görs korrekt på industriella skruvförband. Verktyget använder en dubbelverkande hydraulcylinder för att överföra linjär kraft till vridmoment genom en spärrmekanism. Momentet regleras genom justering av trycket på hydraulcylindern.

Verktyget innehåller följande huvudkomponenter:

A | Vridbart grenrör | Ett vridbart grenrör med hydraulkopplingar möjliggör anslutning till lämpliga hydraulaggregat.
B | Spärrnyckel | Spärrnyckeln ger möjlighet att använda sexkantdrivning. Atlas Copco erbjuder flera tillvalsnycklar för varje kraftmodell så att du kan byta sexkantdimension.
C | Sexkanttapp | Sexkanttappen är den funktionsenhet som lägger på moment på spärrnyckeln.
D | Låsstift | Låsstiftet håller fast krafthuvudet vid spärrnyckeln.
E | Mothållsarm | En fast mothållsarm absorberar reaktionskraften som genereras under verktygets användning.
F | Krafthuvud | Krafthuvudet är verktygets hydraulelement.

## Gäller för: