# Oljepåfyllning

1. Anslut dragaren till en pump med en slang.

2. Tryck och släpp frammatningsknappen [1] för att starta pumpen.

   Hydraulcylinderns tillbakadragningssida fylls automatiskt och trycker in kolven till startpositionen. Luft från kolvens frammatningssida pressas in i slangen.

3. Tryck på stoppknappen [0] för att stoppa pumpen. Tryck sedan på knappen på riktningsreglerventilen för att tryckavlasta tillbakadragningsledningen.

4. Koppla från slangen och töm ut luften ur slangen på följande sätt:

   - För koaxialslangar: Låt skruvdragaren vara frånkopplad, starta pumpen och stoppa den igen efter 10 sekunder. Detta gör att oljan cirkulerar mellan frammatnings- och tillbakadragningsledningarna vilket pressar ut luften ur slangen.

   - För slangar med skruvkoppling: skruva samman slangarnas lösa ändar så att de bildar en ögla. Starta pumpen och stoppa den igen efter 10 sekunder. Detta gör att oljan cirkulerar mellan frammatnings- och tillbakadragningsledningarna vilket pressar ut luften ur slangen.

5. Återanslut slangen till skruvdragaren.

6. Mata fram och dra tillbaka kolven 10 gånger.

7. Stoppa pumpen.

8. Koppla från slangen och upprepa lufttömningsrutinen.

## Gäller för: