# Teste de Pressão

1. Conecte a chave à bomba.

2. Pressione e libere o botão Avançar [1] para dar partida à bomba. Aguarde 10 segundos e observe se há sinais de vazamento de óleo.

3. Pressione e mantenha pressionado o botão Avançar e pressurize a ferramenta com 690 bares (10000 psi). Mantenha apertado por 10 segundos e observe se há sinais de vazamento de óleo.

4. Libere o botão e pressione de novo três vezes, observando-se há sinais de vazamento de óleo a cada vez.

## Aplica-se a: