# 압력 해제하기

Torcflex 렌치는 동축 커플링 또는 나사-연결 커플링과 함께 제공될 수 있습니다. 동축 커플링 시스템은 진각 라인과 수축 라인을 단일 연결로 연결합니다. 나사-연결 커플링 시스템에서는 진각 및 수축 라인을 개별적으로 연결해야 합니다. 연결하기 전에 커플링이 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인해 주세요.

유압 커플링을 연결하거나 분리하기 전에 펌프에 잔류 압력이 없는지 확인해 주세요.

## 전기 펌프

1. 솔레노이드 밸브 상단에 있는 버튼을 여러 번 눌러 압력을 해제하세요.

## 공압 펌프

1. 리모컨 펜던트의 정지 버튼[0]을 눌렀다 놓아 펌프를 정지합니다.

2. 정지[0] 버튼을 길게 누르고 진행[1] 버튼을 여러 번 눌러 솔레노이드 밸브를 순환시킵니다.

   1 | 진행 버튼 | 0 | 정지 버튼

모든 커플링은 손으로 쉽게 연결하고 분리될 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 시스템의 손상 또는 잔류 압력을 확인해 주세요.

## 적용 대상: