# サポートハンドルの取り付け

ハンドルをレンチに取り付ける前に、ハンドルのボルトサイズが正しいことを確認してください。サポートハンドルのねじサイズは　2　種類あります。リストから正しいボルトサイズを選択してください。

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

レンチは、サポートハンドルを　3　つの異なる位置に取り付けるのに役立ちます。

サイド位置、左または右：

フロント位置：

パワーヘッド側の位置、左または右：

## ハンドルの取り付け準備

1. ボルトをハンドルに差し込みます。

2. 蝶ねじでボルトを所定の位置にねじ込みます。

3. 取り付けができるように、ボルトに軸方向の余裕があることを確認してください。

## ハンドルをレンチに取り付ける

1. ハンドルの付け根にあるノックピンをレンチの穴に差し込みます。

2. ハンドルを所定の位置に保持し、蝶ねじでボルトをレンチにしっかりとねじ込みます。

## ハンドル位置の調整

ハンドルの位置を調整するためにボルトを緩める必要はありません。

サポートハンドルは　30　度刻みで　12　の位置に回すことができます。

1. リングピンを引っ張って保持します。

2. ハンドルを希望の位置に回転させ、リングピンを放してロックします。

## 適用対象：