# ATEX

Nelle zone potenzialmente esplosive, usare solo utensili e apparecchiature certificati e contrassegnati con il simbolo ATEX.

L'operatore deve leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

Utilizzare queste informazioni e indicazioni (aggiuntive) insieme alle istruzioni standard sul prodotto e sulla sicurezza fornite con tutte le chiavi dinamometriche idrauliche Torcflex.

Utilizzo in una zona ATEX: prestare ulteriore attenzione nel lavorare in ambienti potenzialmente esplosivi. Per l'applicazione del serraggio e l'uso della gamma di utensili Torcflex, l'operatore deve eseguire una valutazione dei rischi prima di utilizzare una chiave dinamometrica idraulica Torcflex in un ambiente potenzialmente esplosivo (zona ATEX).

L'operatore è responsabile della manutenzione e del funzionamento sicuro dell'utensile nelle zone classificate ATEX. La mancata osservanza delle indicazioni di manutenzione aumenta la probabilità di guasti meccanici e quindi il rischio di generare scintille meccaniche.

Se la chiave presenta segni di malfunzionamento, rimuoverla dalla zona ATEX prima di indagare sulla causa. NON riparare la chiave nella zona ATEX.

In caso di caduta della chiave, rimuoverla dalla zona ATEX prima di verificare la presenza di eventuali danni. Eseguire una prova di pressione e un test funzionale prima di riutilizzarla.

## Ispezione della chiave Torcflex

Controllare le condizioni generali della chiave Torcflex prima di utilizzarla in una zona ATEX. Prestare particolare attenzione ai componenti dell'azionamento, vale a dire azionamento quadrato o esagonale, cricchetto e nottolini di azionamento. Sostituire tutte le parti in cattive condizioni o usurate in modo significativo. Durante il rimontaggio, verificare che le parti vengano correttamente lubrificate secondo le istruzioni di manutenzione.

## Considerazioni su sistema e funzionamento

- Utilizzare le chiavi dinamometriche Torcflex solo nelle zone ATEX dopo averle collegate ad altri componenti dichiarati o certificati ATEX, ad esempio tubi flessibili e pompa idraulica.

- Verificare la continuità elettrica attraverso il sistema della chiave dinamometrica. Per evitare l'accumulo delle cariche elettrostatiche, mettere a terra l'impianto o la pompa in modo adeguato.

- Prestare attenzione alla scelta dei punti di reazione e al posizionamento e sostegno della chiave dinamometrica idraulica.

- Verificare che gli accessori e le prese utilizzati siano in buono stato e adatti all'uso nelle atmosfere potenzialmente esplosive.

## Applicabile a: