# 오일 주입

1. 호스로 렌치를 펌프와 연결합니다.

2. 펌프의 진행 버튼[1]을 눌렀다 놓아 펌프를 작동하십시오.

   유압 실린더의 수축 측면은 자동으로 주입되고 피스톤을 시작 위치로 밉니다. 피스톤의 진각 측에서 나온 공기가 호스로 밀려 들어갑니다.

3. 정지 버튼[0]을 눌러 펌프를 정지합니다. 그런 다음 방향 컨트롤 밸브의 버튼을 눌러 수축 라인을 감압합니다.

4. 다음과 같이 호스를 분리하고 호스에서 공기를 뺍니다.

   - 동축 호스의 경우: 렌치를 분리한 상태에서 펌프를 시동하고 10초 후에 다시 멈춥니다. 그러면 오일이 진각 및 수축 라인 사이에서 순환하고 호스에서 공기가 빠집니다.

   - 나사식 연결 호스의 경우: 호스의 느슨한 끝을 함께 돌려 루프를 형성해 주세요. 펌프를 시동하고 10초 후에 다시 멈춥니다. 그러면 오일이 진각 및 수축 라인 사이에서 순환하고 호스에서 공기가 빠집니다.

5. 호스를 렌치에 다시 연결합니다.

6. 피스톤을 10회 전진 및 수축시킵니다.

7. 펌프를 정지합니다.

8. 호스를 분리하고 공기 빼기 절차를 반복해 주세요.

## 적용 대상: