# Assembler le distributeur à boisseau

La clé Torcflex peut être équipée de 2 types de distributeurs à boisseau. Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer ou changer le distributeur si nécessaire.

Utilisez de la Loctite 243 comme frein-filet pour éviter le desserrage des assemblages.

Modèle | Clé six pans (mm) | Couple (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Installer un distributeur pivotant coaxial

## Installer un distributeur pivotant à double conduite

## S’applique à :