# Test de pression

1. Raccordez la clé à la pompe.

2. Appuyez sur le bouton Avance [1] et relâchez-le pour démarrer la pompe. Attendez 10 secondes et recherchez tout signe de fuite d'huile.

3. Maintenez le bouton Avance enfoncé et pressurisez l'outil à 690 bars (10 000 psi). Maintenez pendant 10 secondes et recherchez tout signe de fuite d'huile.

4. Relâchez le bouton et mettez sous pression à nouveau 3 fois, recherchez à chaque fois des signes de fuites d'huile.

## S’applique à :