# Ansluta slangen till skruvdragaren

1. Stötta upp det vridbara grenröret på kopplingens motsatta sida (1). Placera slangkopplingen i linje med skruvdragarens nippel (2).

2. Tryck samman skruvdragarens nippel och slangkoppling ordentligt. Du ska höra ett klick när kopplingen är klar.

   Den räfflade kragen på slangkopplingen behöver inte dras tillbaka under anslutningen.

3. Dra i slangen (3) för att kontrollera att anslutningen är korrekt.

## Gäller för: