# 目標トルクの設定

レンチをセットアップしてポンプに接続したら、目標トルク出力を設定する必要があります。トルク出力を設定するには、ポンプの圧力出力値を調整する必要があります。

1. 校正データシートまたはツールのトルク/圧力変換表を見て、正しいトルクを供給する圧力を決定します。

2. 圧力調整バルブのロックナットを緩め、蝶ねじが自由に回転するまで緩めます。充電器は取り外さないでください。

3. ポンプを適切な電源に接続します。

4. レンチが自由に動く、つまり留め具にかけていない状態で、リモコンペンダントの[前進] ボタン [1] を1回押して放し、ポンプを始動させます。

5. [前進] ボタン[1]　を押し続けます。

   レンチピストンがフルストロークまで進み、圧力が上昇します。

6. ゲージに表示される圧力を監視します。ゲージが目標値に達するまで、[前進] ボタン [1] を押したままつまみねじを締めたり緩めたりします。

7. [前進] ボタン [1] を離します。

   レンチピストンが復帰します。

8. [前進] ボタン[1]　を再び長押しします。目標値になっていることを確認してから、[前進] ボタン [1] を離します。

9. 蝶ねじを所定の位置に保持し、ロックナットでバルブをロックします。

10. バルブをロックした後、[前進] ボタン [1] をもう一度押したままにして、まだ目標値になっていることを確認します。必要に応じて調整します。

    これで、システムを使用する準備が整いました。

A | ローレットロックナット | B | T　ハンドル

1 | [前進] ボタン | 0 | 停止ボタン

## 適用対象：