# Überblick Flachschlüssel

Der Torcflex-Flachschlüssel (TFX) ist ein professionelles Hydraulikwerkzeug, das für die Ausübung von Drehmoment auf industrielle Befestigungselemente entwickelt wurde, um so das korrekte Anziehen oder Lösen von industriellen Schraubverbindungen sicherzustellen. Das Werkzeug setzt einen doppeltwirkenden Hydraulikzylinder ein, um lineare Kraft über einen Klinkenmechanismus in Drehmoment umzuwandeln. Das Drehmoment wird durch die Anpassung des auf den Hydraulikzylinder wirkenden Drucks geregelt.

Das Werkzeug besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

A | Schwenkbarer Verteiler | Ein schwenkbarer Verteiler mit Hydraulikkupplungen zum Anschluss an eine geeignete Druckluftversorgung.
B | Sperrklinkenverbindung | Eine Sperrklinkenverbindung, welche den Sechskantantrieb antreibt. Atlas Copco bietet verschiedene optionale Sperrklinkenverbindungen für jedes Antriebskopfmodell an, sodass die Größe des Sechskants verändert werden kann.
C | Sechskantantrieb | Der Sechskantantrieb ist ein Funktionsteil zur Anwendung von Drehmoment für die Sperrklinkenverbindung.
D | Haltestift | Ein Haltestift zur Verbindung des Antriebskopfs mit der Sperrklinkenverbindung.
E | Reaktionsarm | Ein fester Reaktionsarm, der die während des Betriebs des Werkzeugs entstehenden Reaktionskräfte absorbiert.
F | Antriebskopf | Ein Antriebskopf, der das Hydraulikelement des Werkzeugs ist.

## Gilt für: