# 서비스 및 유지보수 권장 사항

작업을 하거나 근처에 있을 경우, 공구의 수리나 유지보수 시 혹은 공구의 부속품 교체 시에는, 항상 내충격 눈 및 안면 보호 장비를 착용해야 합니다.

모든 조사, 유지보수 또는 수리 작업은 전체 시스템의 압력이 0일 때에만 수행해야 합니다.

최적의 성능을 위해, 공구, 파워 팩, 호스, 커넥터, 전선 및 부속품이 손상되지 않았는지 자주 육안 검사해 주세요. 공구 및 펌프의 적절한 유지보수를 위해 항상 지침을 따르십시오.

## 서비스 주기 지침

렌치가 양호한 작동 상태를 유지하도록 정기적인 윤활 및 정밀 검사를 수행하시는 것을 권장합니다. 토크가 높고 사이클 율이 높거나 조임 시간이 긴 환경에서 렌치를 사용하는 경우, 분해검사를 더 자주 해야 할 수도 있습니다. 렌치가 올바르게 작동하지 않는 경우, 즉시 분리하여 검사해야 합니다.

다음 서비스 주기는 참고용으로만 사용하십시오. 각 사용 사례와 응용 분야는 다르기 때문에 작업 환경 및 용도에 맞게 적절하게 계획한 유지관리 작업을 시행하는 것은 최종 사용자의 책임입니다.

## 가벼운 작업

예: 저압에서 자주 사용하지 않음. <40% 용량.

- 윤활: 6개월마다

- 정밀 검사: 12개월마다

## 정상 작업

예: 일반 사용, <80% 용량.

- 윤활: 3개월마다

- 정밀 검사: 12개월마다(드라이브 핀 교체 포함) 래칫 링크 조립하기 섹션을 참조해 주세요.

## 강력 작업

예: 어떤 압력에서도 지속적으로 사용, > 80% 용량 사용, 부식된 볼트를 푸는 작업에 정기적으로 사용.

- 윤활: 1개월마다

- 정밀 검사: 6개월마다(드라이브 핀 및 드라이브 폴 교체 포함) 래칫 링크 조립하기 섹션을 참조해 주세요.

## ATEX 구역에서 사용

강력 작업용 지침을 사용하면 작업 강도와 관계없이 구성 부품 사용 시 고장 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 렌치에 오작동의 징후가 보이면 원인을 조사하기 전에 ATEX 구역에서 렌치를 제거하십시오. ATEX 구역에서 렌치를 수리하려고 하지 마십시오. 유지보수 권장 사항을 준수하지 않을 경우 기계적 고장이 발생할 확률이 높아지므로 기계적 스파크가 발생할 가능성이 큽니다.

## 고압 호스

- 호스는 정기적으로 분리해야 합니다. 피팅과 어댑터가 마모되거나 손상되지 않았는지 검사해야 합니다. 유지 보수 중에 마모 또는 손상이 발견되면 해당 부품을 반드시 제거하고 교체해야 합니다.

- 호스에서 서서히 누출되는 현상을 나타내는 오일 흔적이 있는지 호스를 검사해 주세요. 호스 양쪽 끝에 있는 스웨이지(쇠틀)는 오일이 누출되는 가장 보편적인 영역이므로 세심한 주의를 기울여서 검사하십시오. 서서히 누출되는 현상이 발견되면, 호스를 교체해 주세요.

- 사용 후 항상 호스를 세척하고 감아놓으세요. 깨끗한 천으로 호스를 닦고 Shell Ensis 또는 Castrol Rustillo와 같은 적절한 방청유를 뿌려주세요.

- 호스를 장애물 위로 넘겨 구부리거나 호스를 사용하여 연결된 장비를 옮기지 마세요.

- 2년마다 호스 압력 테스트를 실시하고 6년 후에는 호스 세트를 교체해 주세요.

관련 정보

- 래칫 링크 분해하기

## 적용 대상: