# Conectando a Mangueira à Bomba

1. Segure a estrutura da bomba (1) para evitar que a bomba se mova durante a conexão. Posicione o niple da mangueira (2) alinhado com o engate da bomba.

2. Empurre firmemente o niple da mangueira e o engate da bomba juntos (2). Você vai ouvir um som de clique quando o conexão estiver concluída.

   O colar serrilhado do engate da bomba não precisa ser puxado para trás durante a conexão.

3. Puxe a mangueira (3) para que a conexão fique correta.

## Aplica-se a: