# Uťahovanie

1. Umiestnite nástroj na upevňovací prvok, ktorý sa má utiahnuť. Tlačte nástroj smerom k reakčnému povrchu, kým sa reakčné rameno nedostane do kontaktu s vhodným reakčným bodom.

   - Reakčná konštrukcia musí byť dostatočne pevná, aby odolala reakčnej sile z hydraulického nástroja.

   - Vyhýbajte sa skoseným povrchom, pretože reakčné rameno by mohlo skĺznuť a spôsobiť tak nepriaznivé zaťaženie a nestabilitu nástroja.

   - Neuvoľňujte rozperky na vytvorenie reakčnej konštrukcie. Ak sériové reakčné rameno nie je vhodné, obráťte sa o radu na spoločnosť Atlas Copco.

2. Na spustenie čerpadla stlačte a pustite tlačidlo Vysunúť [1] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním.

3. Podoprite nástroj podpernou rukoväťou a uistite sa, že:

   - Kazeta úplne zabrala do uťahovaného upevňovacieho prvku.

   - Reakčné rameno je pevne proti reakčnej konštrukcii.

   - Hadica a spojky sa voľne pohybujú, mimo okolitých konštrukcií.

   Majte na pamäti, že pri ťahaní nástroja späť musíte podoprieť hmotnosť nástroja, predovšetkým pri inverzných aplikáciách. Ak nástroj nie je podopretý, môže spadnúť z aplikácie.

4. Stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1 tak, aby sa upínadlo otáčalo.

   Keď piest dosiahne koniec zdvihu, stane sa nasledovné:

   - Reakčná západka vydá zvuk cvaknutia.

   - Kazeta sa prestane otáčať.

   - Tlak sa zvýši na nastavenú hodnotu tlaku.

     To neznamená, že skrutka je utiahnutá správne, len to indikuje, že nástroj je v plnom zdvihu.

5. Keď nástroj dosiahne plný zdvih, podoprite nástroj a pustite tlačidlo Vysunúť [1] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním. Nástroj sa automaticky zasunie. Keď je nástroj úplne zasunutý, západka upínadla zacvakne.

6. Nástroj je teraz opäť pripravený na vysunutie. Opakujte kroky 3 – 5, kým sa tlak nezvýši priamo na cieľovú hodnotu a nie je vidno žiadny pohyb upevňovacieho prvku. Kľúč sa zastavil a upevňovací prvok je správne utiahnutý.

7. Po zastavení nástroja ešte raz stlačte tlačidlo Vysunúť [1], aby sa upevňovací prvok nehýbal. V opačnom prípade sa proces uťahovania nedokončí.

8. Nástroj sa môže občas sám zablokovať na aplikácii. Na odstránenie nástroja postupujte nasledovne:

   1. Stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1].

   2. Keď tlak dosiahne cieľovú hodnotu, rukou potlačte západkové páky, aby ste uvoľnili západku z račne.

   3. Podoprite hmotnosť nástroja predtým, ako pustíte tlačidlo Vysunúť na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním.

   4. Odstráňte nástroj z aplikácie.

   Posuňte západkové páky rukou. Na posunutie pák nepoužívajte nástroje.

9. Na zastavenie čerpadla stlačte tlačidlo Zastaviť [0] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním.

Uťahovanie
Ak je nástroj uzamknutý na aplikácii, rukou potlačte páku západky.

## Vzťahuje sa na: