# Descripción general de llave de perfil bajo

La llave de perfil bajo Torcflex (TFX) es una herramienta motorizada hidráulica profesional diseñada para ejercer un par en elementos de fijación industriales para garantizar un apriete o afloje correcto de una conexión empernada industrial. La herramienta utiliza un cilindro hidráulico de doble efecto para transferir fuerza lineal en un par de rotación a través de un mecanismo de rueda dentada. El par se controla ajustando la presión aplicada al cilindro hidráulico.

La herramienta incluye los siguientes componentes principales:

A | Colector de bloque de la unión giratoria | Un colector de bloque de la unión giratoria con acoplamientos hidráulicos para permitir la conexión a un suministro eléctrico hidráulico adecuado.
B | Articulación de trinquete | Una articulación de trinquete que aporta adaptador hexagonal. Atlas Copco suministra varias articulaciones de trinquete opcionales para cada modelo de cabezal motorizado, para que se pueda cambiar el tamaño hexagonal.
C | Adaptador hexagonal | El adaptador hexagonal es la pieza funcional para aplicar un par para la articulación de trinquete.
D | Pasador retenido | Un pasador retenido para conectar el cabezal motorizado con la articulación de trinquete.
E | Brazo de reacción | Un brazo de reacción fijo para absorber la fuerza de reacción generada durante la operación de la herramienta.
F | Cabezal motorizado | Un cabezal motorizado que es el elemento hidráulico de la herramienta.

## Aplicable a: