# Tlaková skúška

1. Pripojte kľúč k čerpadlu.

2. Na spustenie čerpadla stlačte a pustite tlačidlo Vysunúť [1]. Počkajte 10 sekúnd a hľadajte akékoľvek známky úniku oleja.

3. Stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť a natlakujte nástroj na 690 bar (10 000 psi). Podržte ho 10 sekúnd a hľadajte akékoľvek známky úniku oleja.

4. Pustite tlačidlo a znova natlakujte 3-krát, zakaždým hľadajte akékoľvek známky úniku oleja.

## Vzťahuje sa na: