# 拧松

若紧固件严重腐蚀或在使用过程中经受高温，则松脱扭矩可能是拧紧扭矩的两倍以上。拧松时使用比拧紧时更大的工具。为了使拧松更容易，用钢丝刷清除所有表面锈迹，并在螺母、螺栓和轴承表面涂抹脱模油。在试图拧松紧固件之前，请留出足够的时间让机油浸泡并渗透。

拧松紧固件时，当紧固件断裂时，可能会突然释放能量。这可能会对工具造成意外的冲击力。为保护驱动部件，拧松时请勿超过最大压力的 90%。如果施加 90% 的最大压力没有拧松紧固件，则应尽可能使用更大的工具。

切勿用锤子敲击扳手或套筒以协助拧松操作。

1. 将压力目标值设置为 620 bar (9,000 psi)。

2. 将工具放在要拧松的紧固件上。将工具推向反作用力表面，直到反作用力臂与适当的反作用力点接触。

   - 反作用力结构必须足够坚固，以适应液压工具的反作用力。

   - 避免锥形表面，因为反作用力臂可能滑动，从而导致不利的负载和工具不稳定。

   - 请勿使用松动的垫片来形成反作用力结构。如果标准反作用力臂不合适，请联系 Atlas Copco 进行咨询。

3. 按下再松开前进按钮 [1] 以启动泵。

4. 用支撑手柄支撑工具，并确保以下各项：

   - 棘轮连杆与被拧松的紧固件完全啮合。

   - 反作用力臂牢牢地靠在反作用力结构上。

   - 软管和联轴器不受周围结构影响，可以自由移动。

   请注意，当工具缩回时，必须支撑工具的重量；尤其是在倒置应用上。如果工具不受支持，它可能会从应用中掉落。

5. 按住前进按钮 [1]，使驱动头旋转。

   压力将持续升高，直至达到松脱扭矩；当驱动头旋转且紧固件松开时，压力将下降。

   当活塞到达行程终点时，会发生以下情况：

   - 反作用力棘爪发出咔哒声。

   - 棘轮连杆停止转动。

   - 压力升至设定目标值。

     这并不意味着螺栓被完全拧松，它只表明工具处于全行程。

6. 当工具达到全行程时，支持工具并释放手持式遥控操控器上的前进按钮 [1]。工具自动缩回。当工具完全缩回时，驱动棘爪将发出咔哒声。

7. 工具现在可以再次前进了。重复步骤 4–6，直到紧固件完全拧松。

8. 按下手持式遥控操控器上的停止按钮 [0] 以停止泵。

拧松

## 适用于：