# Festziehen

1. Setzen Sie das Werkzeug auf das zu verschraubende Befestigungselement auf. Drücken Sie das Werkzeug in Richtung der Wirkungsfläche, bis der Reaktionsarm mit einem geeigneten Reaktionspunkt in Kontakt kommt.

   - Die Gegenhaltestruktur muss widerstandsfähig genug sein, um der Reaktionskraft des Druckluftwerkzeugs widerstehen zu können.

   - Vermeiden Sie konische Oberflächen, da der Reaktionsarm abrutschen kann, was zu unerwünschten Belastungen und Instabilität des Werkzeugs führen kann.

   - Verwenden Sie keine losen Abstandsstücke, um eine Gegenhaltestruktur herzustellen. Ist der standardmäßige Reaktionsarm nicht geeignet, wenden Sie sich für Unterstützung an Atlas Copco.

2. Drücken Sie die Vorlauf-Taste [1] auf der Fernbedingung und lassen Sie diese wieder los, um die Pumpe zu starten.

3. Halten Sie das Werkzeug am Stützgriff und stellen Sie Folgendes sicher:

   - Die Sperrklinkenverbindung ist vollständig am zu verschraubenden Befestigungselement eingerastet.

   - Der Reaktionsarm liegt fest an der Gegenhaltestruktur an.

   - Der Schlauch und die Kupplungen lassen sich frei bewegen und haben genügend Abstand zu umgebenden Strukturen.

   Beachten Sie, dass Sie das Werkzeuggewicht halten müssen, während dieses eingezogen wird, insbesondere bei Über-Kopf-Anwendungen. Wird das Werkzeug nicht gehalten, kann es aus der Anwendungsposition herunterfallen.

4. Drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste [1], damit der Antrieb sich dreht.

   Wenn der Kolben das Ende des Hubs erreicht, geschieht Folgendes:

   - Die Reaktionsklinke gibt ein Klickgeräusch von sich.

   - Die Sperrklinkenverbindung hört auf sich zu drehen.

   - Der Druck baut sich bis zum eingestellten Druckwert auf.

     Dies bedeutet nicht, dass die Schraube korrekt angezogen wurde, sondern lediglich, dass das Werkzeug den vollen Hub erreicht hat.

5. Wenn das Werkzeug den vollen Hub erreicht, halten Sie das Werkzeug und lassen Sie die Vorlauf-Taste [1] an der Fernsteuerung los. Das Werkzeug wird automatisch eingezogen. Wenn das Werkzeug vollständig eingezogen ist, gibt die Antriebsklinke ein Klickgeräusch von sich.

6. Das Werkzeug ist nun bereit für den nächsten Vorschub. Wiederholen Sie die Schritte 3-5, bis der Druck sich sofort bis zum Sollwert aufbaut und keine Bewegung des Befestigungselements zu sehen ist. Der Schlüssel ist zum Stillstand gekommen und das Befestigungselement ist korrekt verschraubt.

7. Sobald das Werkzeug zum Stillstand kommt, drücken Sie die Vorlauf-Taste [1] erneut, um sicherzustellen, dass das Befestigungselement sich nicht bewegt. Tut es dies nicht, ist der Verschraubungsvorgang abgeschlossen.

8. Gelegentlich kann das Werkzeug bei der Anwendung blockieren. Führen Sie zum Entfernen des Werkzeugs die folgenden Schritte durch:

   1. Drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste [1].

   2. Sobald der Druck den Sollwert erreicht, drücken Sie die Hebel der Klinke per Hand nach vorne, um diese von der Sperrklinke zu lösen.

   3. Halten Sie das Werkzeug fest, bevor Sie die Vorlauf-Taste an der Fernsteuerung loslassen.

   4. Entfernen Sie das Werkzeug von der Anwendung.

   Bewegen Sie die Klinkenhebel per Hand. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Bewegen der Hebel.

9. Drücken Sie die Stopp-Taste [0] auf der Fernbedingung, um die Pumpe anzuhalten.

Festziehen
Drücken Sie den Klinkenhebel per Hand nach vorne, wenn das Werkzeug in der Anwendung blockiert ist.

## Gilt für: