# システムの接続　-　ねじ式接続カップリング

アトラスコプコのポンプとホースには、以下に示すように　Torcflex　レンチを操作するようにカップリングが事前構成されています。

アトラスコプコ以外の機器を使用して Torcflex レンチを操作する場合は、カップリングが図のように構成されていることを確認してください。

1 | レンチ | 2 | ポンプ

すべてのカップリングが適切に接続され、カラーと継手の間に隙間がないことを確認してください。レンチやその他のツールを使用してカプラーを締めたり緩めたりしないでください。

コネクタが完全にはめ込まれ、しっかりとねじ込まれていることを確認します。

ポンプと工具の間に2本のツイン油圧ホースを使用しないでください。ツールの誤動作を防ぐため、コネクタを逆にしないでください。圧力がかかった状態でカップリングを締めたり緩めたりしないでください。

## 適用対象：