# Montando o Coletor Giratório

A chave Torcflex pode ser encaixada em dois tipos de coletor giratório. Siga as instruções abaixo para trocar o coletor quando necessário.

Utilize Loctite 243 como trava-roscas para evitar que os conjuntos se soltem.

Modelo | Chave Hexagonal (mm) | Torque (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Instalando um Coletor Giratório Coaxial

## Instalando um Coletor Giratório de Linha Dupla

## Aplica-se a: