# Dokręcanie

1. Umieścić narzędzie na elemencie złącznym, który ma zostać dokręcony. Popchnąć narzędzie w kierunku powierzchni reakcji, aż ramię reakcyjne zetknie się z odpowiednim punktem reakcji.

   - Struktura reakcyjna musi być wystarczająco sztywna, aby wytrzymać siłę reakcji narzędzia hydraulicznego.

   - Należy unikać powierzchni stożkowych, ponieważ ramię reakcyjne mogłoby się ślizgać, powodując niekorzystne obciążenie i niestabilność narzędzia.

   - Nie należy używać luźnych przekładek do tworzenia struktury reakcyjnej. Jeśli standardowe ramię reakcyjne nie jest odpowiednie, należy skontaktować się z firmą Atlas Copco w celu uzyskania porady.

2. Nacisnąć i zwolnić przycisk wysuwania [1] na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić pompę.

3. Podeprzeć narzędzie za pomocą uchwytu pomocniczego i upewnić się, że:

   - Łącznik z grzechotką jest w pełni zazębiony z dokręcanym elementem złącznym.

   - Ramię reakcyjne przylega mocno do struktury reakcyjnej.

   - Wąż i złącza mogą się swobodnie obracać z dala od otaczających je struktur.

   Należy pamiętać, że podczas wsuwania narzędzia należy podtrzymywać jego ciężar, zwłaszcza w przypadku zastosowań z odwróconym ruchem. Jeśli narzędzie nie jest podparte, może spaść z miejsca zastosowania.

4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1], aby umożliwić obracanie się trzpienia.

   Kiedy tłok osiągnie koniec skoku, będą miały miejsce następujące zdarzenia:

   - Zapadka reakcyjna wyda dźwięk kliknięcia.

   - Łącznik z grzechotką przestanie się obracać.

   - Ciśnienie zacznie rosnąć do ustawionej wartości ciśnienia.

     Nie oznacza to, że śruba jest prawidłowo dokręcona, wskazuje jedynie, że narzędzie osiągnęło pełny skok.

5. Gdy narzędzie osiągnie pełny skok, podeprzeć je i zwolnić przycisk wysuwania [1] na pilocie zdalnego sterowania. Narzędzie automatycznie się wsunie. Gdy narzędzie zostanie całkowicie wsunięte, zapadka trzpienia kliknie.

6. Narzędzie jest teraz gotowe do ponownego wysunięcia. Powtarzać kroki 3-5, aż ciśnienie wzrośnie bezpośrednio do wartości docelowej i nie zaobserwuje się ruchu elementu mocującego. Klucz zatrzymał się i element mocujący jest dokręcony prawidłowo.

7. Po zatrzymaniu się narzędzia należy jeszcze raz nacisnąć przycisk wysuwania [1], aby upewnić się, że element mocujący nie porusza się. Jeśli się nie porusza, proces dokręcania jest zakończony.

8. Sporadycznie narzędzie może zablokować się w danym zastosowaniu. Aby wyjąć narzędzie, należy wykonać następujące czynności:

   1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1].

   2. Gdy ciśnienie osiągnie wartość docelową, popchnąć ręcznie dźwignie zapadki, aby odłączyć zapadkę od grzechotki.

   3. Podeprzeć ciężar narzędzia przed zwolnieniem przycisk wysuwania na pilocie zdalnego sterowania.

   4. Wyjąć narzędzie z miejsca zastosowania.

   Ręcznie przesunąć dźwignie zapadki. Nie wolno używać narzędzi do przesuwania dźwigni.

9. Nacisnąć przycisk Stop [0] na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać pompę.

Dokręcanie
Ręcznie popchnąć dźwignię zapadki, jeśli narzędzie jest zablokowane na urządzeniu.

## Dotyczy: