# Smarowanie

Aby zachować dobry stan techniczny kluczy, należy smarować elementy układu napędowego okresowo pomiędzy przeglądami.

Demontaż przed smarowaniem:

1. Wyjąć śruby płytki bocznej i płytkę [1].

2. Wyjąc zespół napędu [2].

Wykonać następujące czynności podczas smarowania:

1. Sprawdzić sworzeń trzpienia i sprężyny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymienić sworzeń trzpienia i sprężyny.

2. Sprawdzić krawędzie zębów grzechotki pod kątem śladów uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić grzechotkę.

3. Sprawdzić zęby zapadki trzpienia pod kątem śladów uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić zapadkę.

4. Sprawdzić sprężyny zapadki napędu pod kątem śladów uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić sprężyny.

5. Nasmarować przyciemnione miejsca olejem Molykote 1000.

Procedura montażu jest taka sama jak przy demontażu, ale w odwrotnej kolejności.

## Dotyczy: