# Test di pressione

1. Collegare la chiave alla pompa.

2. Premere e rilasciare il pulsante di avanzamento [1] per avviare la pompa. Attendere 10 secondi e verificare che non siano presenti segni di perdite d'olio.

3. Tenere premuto il pulsante di avanzamento e pressurizzare l'utensile a 690 bar (10.000 psi). Tenerlo premuto per 10 secondi e verificare che non siano presenti segni di perdite d'olio.

4. Rilasciare il pulsante ed eseguire nuovamente la pressurizzazione per 3 volte, verificando sempre la presenza di perdite d'olio.

## Applicabile a: