# Definice kódu ATEX

Kód ATEX je:
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135°C Db -20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Popis | Hodnota | Definice
--- | --- | ---
Skupina zařízení | II | Povrchový průmysl
Kategorie zařízení Skupina II | 2 | Vysoká úroveň ochrany zóna 1 (plyn) zóna 2 (plyn) zóna 21 (prach) zóna 22 (prach)
Atmosféra | G | Atmosféra obsahující plyn, výpary nebo aerosol
D | Atmosféra obsahující prach
Bezpečnostní konstrukce | h | Mechanický produkt
Skupina plynu | IIC | Vodík/acetylén
IIB | Etylén
Skupina prachu | IIIC | Povrchový hořlavý prach
Max. teplota povrchu v plynové atmosféře |  | T1 = 450 °C T2 = 300 °C T3 = 200 °C T4 = 135 °C T5 = 100 °C T6 = 85 °C
Max. teplota povrchu v prachové atmosféře |  | Příklady teplot: T85 °C T100 °C T135 °C T200 °C T240 °C

## Platí pro: