# Nachfüllen von Öl

1. Schließen Sie den Schlüssel mithilfe eines Schlauchs an eine Pumpe an.

2. Drücken Sie die Vorlauf-Taste [1] und lassen Sie diese wieder los, um die Pumpe zu starten.

   Die Einzugsseite des Hydraulikzylinders wird automatisch gefüllt und drückt den Kolben in die Ausgangsposition. Von der Vorschubseite des Kolbens aus wird Luft in den Schlauch gedrückt.

3. Drücken Sie die Stopp-Taste [0], um die Pumpe anzuhalten. Drücken Sie anschließend den Knopf am Wegeventil, um den Druck aus der Einzugsleitung abzulassen.

4. Trennen Sie den Schlauch und lassen Sie die Luft aus dem Schlauch ab, wie nachfolgend beschrieben:

   - Für Co-Axial-Schläuche: Starten Sie die Pumpe bei getrenntem Schlüssel und halten Sie sie nach zehn Sekunden wieder an. Hierdurch zirkuliert das Öl zwischen den Vorschub- und Einzugsleitungen, wodurch der Schlauch entlüftet wird.

   - Für Schraubkupplungs-Schläuche: Schrauben Sie die freien Enden des Schlauchs zusammen, um einen Kreislauf zu bilden. Starten Sie die Pumpe und halten Sie sie nach zehn Sekunden wieder an. Hierdurch zirkuliert das Öl zwischen den Vorschub- und Einzugsleitungen, wodurch der Schlauch entlüftet wird.

5. Schließen Sie den Schlauch wieder an den Schlüssel an.

6. Fahren Sie den Kolben zehnmal aus und ein.

7. Halten Sie die Pumpe an.

8. Trennen Sie den Schlauch und wiederholen Sie das Entlüftungsverfahren.

## Gilt für: